|  |
| --- |
| STABILISEERITUD SEGUDE LABORATOORSETE KATSETE TELLIMISKIRI |
|  |  |
| **TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA** |
| **TELLIJA** | Firma nimi: |  |  | Protokoll saata (e-mail): |  |
| Esindaja nimi: |  |   |
| Aadress: |   |  | Telefon: |  |
| **PROOVI****ANDMED** | Objekti nimetus: |  |
| Võtmise koht: |  |
| Proovi võtja: |  | PROOVI TOOMINE | Tooja nimi: |  |
| Võtja firma nimi: |  | Tooja firma: |  |
| Kuupäev: |  | Kuupäev: |  |
| Kellaaeg: |  | Kellaaeg: |  |
| Stabiliseeritud segu: |  | Sideaine: |  |
| Hüdrauline teesideaine: |  |
| Proovide tellija poolne tähistus: |   |
|   |
|  |
|  |
| SOOVITUD KATSED (soovitud katse JÄRGI teha rist) |
| **Katse nimetus** |
| Sideainesisaldus ja terakoostis EVS-EN 12697-1; EVS-EN 12697-2 |  |
| Veesisaldus EVS-EN 1097-5 |  |
| Proovikehade valmistamine modifitseeritud Proctor seadmega EVS-EN 13286-50 |  |
| Survetugevus EVS-EN 13286-41 |  |
| Lõhestustõmbetugevus EVS-EN 13286-42 |  |
|  |
| **Muud katsed ja märkused:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Ebakorrektselt täidetud tellimiskirja või proovide tähistuse puhul on laboril õigus keelduda proovide katsetamisest.** |
| **TELLIJA NIMI ja ALLKIRI** |  | **KIIRTELLIMUS** |  |
| **LABORI MÄRKUSED** |  |
| **MUU TEAVE** | Antud kiri saadetakse koos proovidega.  Proovide transpordi eest hoolitseb tellija. Võimalikud selgitused palume teha pöördele.  Täiendav teave: 510 2435; e-mail: mark.meikas@teed.ee |