|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STABILISEERITUD SEGUDE LABORATOORSETE KATSETE TELLIMISKIRI | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |
| **TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TELLIJA** | Firma nimi: | |  | | | |  | Protokoll saata (e-mail): | | |  | | | |
| Esindaja nimi: | |  | | | |  | | | | | | |
| Aadress: | |  | | | |  | Telefon: |  | | | | | |
| **PROOVI**  **ANDMED** | Objekti nimetus: | |  | | | | | | | | | | | |
| Võtmise koht: | |  | | | | | | | | | | | |
| Proovi võtja: | |  | | | PROOVI TOOMINE | Tooja nimi: | | |  | | | | |
| Võtja firma nimi: | |  | | | Tooja firma: | | |  | | | | |
| Kuupäev: | |  | | | Kuupäev: | | |  | | | | |
| Kellaaeg: | |  | | | Kellaaeg: | | |  | | | | |
| Stabiliseeritud segu: | |  | | | | Sideaine: | | |  | | | | |
| Hüdrauline teesideaine: | | |  | | | | |
| Proovide tellija poolne tähistus: | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| SOOVITUD KATSED (soovitud katse JÄRGI teha rist) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Katse nimetus** | | | | | | | | | | | | | | |
| Sideainesisaldus ja terakoostis EVS-EN 12697-1; EVS-EN 12697-2 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Veesisaldus EVS-EN 1097-5 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Proovikehade valmistamine modifitseeritud Proctor seadmega EVS-EN 13286-50 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Survetugevus EVS-EN 13286-41 | | | | | | | | | | | | | |  |
| Lõhestustõmbetugevus EVS-EN 13286-42 | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Muud katsed ja märkused:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ebakorrektselt täidetud tellimiskirja või proovide tähistuse puhul on laboril õigus keelduda proovide katsetamisest.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TELLIJA NIMI ja ALLKIRI** | | | |  | | | | | | **KIIRTELLIMUS** | | |  | |
| **LABORI MÄRKUSED** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **MUU TEAVE** | | Antud kiri saadetakse koos proovidega.  Proovide transpordi eest hoolitseb tellija. Võimalikud selgitused palume teha pöördele.  Täiendav teave: 510 2435; e-mail: mark.meikas@teed.ee | | | | | | | | | | | | |