|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BITUUMENSIDEAINETE LABORATOORSETE KATSETE TELLIMISKIRI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TELLIJA** | Firma nimi: | | |  | | | | | | |  | | Protokoll saata (e-mail): | | | |  | | | |
| Esindaja nimi: | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Aadress: | | |  | | | | | | |  | | Telefon: | |  | | | | | |
| **PROOVI**  **ANDMED** | Objekti nimetus: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Võtmise koht: | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proovi võtja: | | |  | | | | | | PROOVI TOOMINE | | Tooja nimi: | | | |  | | | | |
| Võtja firma nimi: | | |  | | | | | | Tooja firma: | | | |  | | | | |
| Kuupäev: | | |  | | | | | | Kuupäev: | | | |  | | | | |
| Kellaaeg: | | |  | | | | | | Kellaaeg: | | | |  | | | | |
| Sideaine tüüp: | | |  | | | | | | | | Sideaine mark: | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |
| Proovide tellija poolne tähistus: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOOVITUD KATSED (soovitud katse JÄRGI teha rist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Katse nimetus** | | | | | | | |  | **Katse nimetus** | | | | | | | | | | |
| Penetratsioon EVS-EN 1426 (tee- ja polümeerbituumen) | | | | | | |  | **Tingviskoossus:** EVS-EN 12846-1 | | | | | | | | | | |
| Pehmenemistäpp EVS-EN 1427 (tee- ja polümeerbituumen) | | | | | | |  | * avaga 2 mm (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | |  |
| Kinemaatiline viskoossus EVS-EN 12595 (teebituumen) | | | | | | |  | * avaga 4 mm (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | |  |
| Dünaamiline viskoossus EVS-EN 12596 (teebituumen) | | | | | | |  | Lagunemisindeks EVS-EN 13075-1 (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | |  |
| Leektäpp (Cleveland) EVS-EN ISO 2592  (tee- ja polümeebituumen) | | | | | | |  | Destillatsioonijääk ja õli destillaat EVS-EN 1431 (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | |  |
| Lahustuvus tolueenis EVS-EN 12592 (teebituumen) | | | | | | |  | **Emulsioonist aurustatud bituumeni** EVS-EN 13074-1 (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | | |
| Murdumistäpp EVS-EN 12593 (tee- ja polümeerbituumen) | | | | | | |  | * penetratsioon 25 °C juures EVS-EN 1426 | | | | | | | | | |  |
| **Kuumutuskadu RTFOT meetod** EVS-EN 12607-1 (tee- ja polümeebit.) | | | | | | |  | * pehmenemistäpp EVS-EN 1427 | | | | | | | | | |  |
| * Penetratsioon peale RTFOT katset EVS-EN 1426 | | | | | | |  | **Emulsioonist aurustatud bituumeni stabiliseerimine**  EVS-EN 13074-2 (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | | |
| * Pehmenemistäpp peale RTFOT katset   EVS-EN 1427 | | | | | | |  | * penetratsioon 25°C juures EVS-EN 1426 | | | | | | | | | |  |
| Elastse taastuvuse määramine EVS-EN 13398 (polümeerbit) | | | | | | |  | * pehmenemistäpp EVS-EN 1427 | | | | | | | | | |  |
| Duktiilsuse tõmbejõu teim EVS-EN 13589 (polümeerbit) | | | | | | |  | **Sõelajääk** EVS-EN 1429 (bituumenemulsioon) | | | | | | | | | | |
| Säilituskindluse katse EVS-EN 13399 (polümeerbit) | | | | | | |  | * 0,5 mm avaga sõelal | | | | | | | | | |  |
| * 0,5 mm avaga sõelal 7 päevasel hoiustamisel | | | | | | | | | |  |
| **Nake:** | | rullpudeliga EVS-EN 12697-11 ………. tundi  (lisandub terade tiheduse määramine) | | | | |  | **Killustik:** | | |  | | | | | | | |
| Vialit-plaadi löökkatse EVS-EN 12272-3, pt 4 | | | | |  |  | | | | | | | |
| Emulsiooni nake vette uputamise teel  EVS-EN 13614 | | | | |  |  | | | | | | | |
| **Muud katsed ja märkused:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ebakorrektselt täidetud tellimiskirja või proovide tähistuse puhul on laboril õigus keelduda proovide katsetamisest.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TELLIJA NIMI ja ALLKIRI** | | | | |  | | | | | | | | | **KIIRTELLIMUS** | | | |  | |
| **LABORI MÄRKUSED** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MUU TEAVE** | | | Antud kiri saadetakse koos proovidega.  Proovide transpordi eest hoolitseb tellija. Võimalikud selgitused palume teha pöördele.  Täiendav teave: 53492853; e-mail: triin.hallik@teed.ee | | | | | | | | | | | | | | | | |